|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №пп | Элемент | Кол-во |
| ПРОФИЛИ | | |
| 1 | 20х20 – 420мм | 2+ |
| 2 | 20х20 – 290мм | 2+ |
| 3 | 20х20-240 мм | 2+ |
| 4 | 20х20-100 мм | 4+ |
| 5 | Уголки 20 | 16+ |
| 6 | Винты М5 | 50+ |
| 7 | Т гайки | 50+ |
| Пластины | | |
| ~~1~~ | ~~Пластины кормовоя (для батареи)~~ | ~~1+~~ |
| ~~2~~ | ~~Пластина лобовая~~ | ~~1+~~ |
| 3 | Пластина приборная | 1+ |
| 4 | Пластина верховая | 1+ |
| Серво | | |
| 1 | Сервомотор MG996R | 2+ |
| 2 | Сервокронштейн камеры | 1+ |
| 3 | Камера | 1 |
| Привод | | |
| 1 | Моторы 775 с редукторами 45 Вт | 4+ |
| 2 | Муфты неразборные!!! | 4+ |
| 3 | Винт М10 | 4+ |
| 4 | Т-Гайка М10 | 4+ |
| 5 | Шайба М10 | 4+ |
| Электрика | | |
| 1 | Мозги (спроектированная плата с ардуино MEGA+NANO | 1+1+1 |
| 2 | Силовые драйвера BTS7960 | 4+ |
| 3 | Крепежные винты на плату М3х7 | 50 |
| 4 | Стойки мама-мама 20мм | 25 |
| 5 | Провода силовые К+Ч | 2 мотка |
| ~~6~~ | SM коннекторы (пара штекер+гнездо) с проводами | 5 пар |
| 7 | Батареи 18000 м Ач | 1 + |
| 8 | Стабилизатор напряжения LM2596 | 1 |
| 9 | Блютус HC-06 | 2 |
| 10 | Пины типа МАМА – длинные | 4 полосы |
| 11 | Пины типа МАМА – короткие | 4 полосы |
| 12 | Пины типа ПАПА – короткие | 4 полосы |
| 13 | Разъем ХТ60 ПАПА+МАМА | 1 |
| 14 | Клавишный выключатель | 1 |
| 15 | Хомуты большие | 10 |
| 16 | Термоусадка | 1 |
| 17 | Оплетка для кабелей | 1 |